
InsertNFO v0.1 - 2014


Injection de TDO soit 8 secteurs (0X800 octets) de T00/S01 … T00/S08

Injection de MIM soit 31 secteurs (0X1F00 octets) de T00/S09 … T02/S07

Injection de MTD soit 35 secteurs (0X2300 octets) de T02/S08 … T04/S0A

Injection de AT soit 50 secteurs (0X3200 octets) de T04/S0B … T07/S0C

Injection de BP soit 30 secteurs (0X1E00 octets) de T07/S0D … T09/S0A

Injection de NDD soit 28 secteurs (0X1C00 octets) de T09/S0B … T0B/S06

Injection de BSA soit 31 secteurs (0X1F00 octets) de T0B/S07 … T0D/S05

Injection de POT soit 31 secteurs (0X1F00 octets) de T0D/S06 … T0F/S04

Injection de RH soit 47 secteurs (0X2F00 octets) de T0F/S05 … T12/S03

Injection de NRW soit 25 secteurs (0X1900 octets) de T12/S04 … T13/S0C

Injection de FBR soit 36 secteurs (0X2400 octets) de T13/S0D … T16/S00

Injection de STB soit 23 secteurs (0X1700 octets) de T16/S01 … T17/S07

Injection de SWE soit 22 secteurs (0X1600 octets) de T17/S08 … T18/S0D

Injection de TWC soit 23 secteurs (0X1700 octets) de T18/S0E … T1A/S04

Injection de XDS soit 24 secteurs (0X1800 octets) de T1A/S05 … T1B/S0C

Injection de AAF soit 27 secteurs (0X1B00 octets) de T1B/S0D … T1D/S07

Injection de TEND soit 26 secteurs (0X1A00 octets) de T1D/S08 … T1F/S01

Injection de BAAFIN soit 24 secteurs (0X1800 octets) de T1F/S02 … T20/S09

-> fichier test2.dsk modifi‚ et sauv‚
